**气体钢瓶安全使用与管理专家论证意见（要点）**

2015年7月23日中国矿业大学组织召开了“气体钢瓶安全使用与管理”专家论证会，邀请了7位专家参加论证。与会专家听取了关于“气体钢瓶安全使用与管理规范”的汇报，通过实地考察和充分讨论，提出整改建议：

惰性气体采用气体钢瓶就近存放和使用，包括使用钢瓶柜或固定架安放钢瓶，存放和使用惰性气体钢瓶的场所具备规范有效的通风条件；

可燃气体具备条件的应实现“人瓶分离”，暂时不具备条件的，要求存放和使用可燃气体钢瓶的场所配置安装有效通风装置、可燃气体泄漏报警器和视频监控等安全措施。

另外，可燃气体和氧气严禁混放，并严格控制存放数量（同一类气体原则上只能放置一瓶）。上述措施符合国内外实验室的通用做法。

气瓶钢瓶的采购、登记、运输、存放、使用、人员培训和安全检查等管理措施参见化工学院提出的使用规范。

专家组建议学校对气体钢瓶统一采购和集中管理，包括统一招标、采购、运输和存放，确保所有气瓶安全手续齐全。对钢瓶的登记、搬运、存放和使用严格按照国家相关规定执行。